en cas d'ajout, il faut verifier les types de noeuds autoriser